ISOcoated_v2_eci:
Профайл, используемый нами при печати на мелованной бумаге. Сумма красок (TIL) -- 330. Используйте его для изображений общего характера.

ISOcoated_v2_300_eci:
То же самое, что и ISOcoated_v2_eci, но TIL 300. Используйте для изображений, содержащих значительные по площади тёмные участки, чтобы избежать отмарывания и иных проблем, возникающих из-за превышения суммы красок.



PC: скопировать в папку C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color
Mac: скопировать в папку Library/Colorsync/Profiles